Готовая база вопросов для проверки знания (тестирования) в ЕИСОТ
Контрольные вопросы (тесты) для проверки знаний требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (По программе В)

Пояснительная записка
Контрольные вопросы (тесты) для проверки знаний требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда разработаны для проверки знаний требований охраны труда по вышеуказанной программе обучения.

Обучение и проверка знаний требований охраны труда по вышеуказанной программе предусмотрено Порядком обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464.

Рекомендуемая литература
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".

3. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ на территории, находящейся под контролем другого работодателя утвержденный приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н.

4. Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464.

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

6. Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н.

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи".

8. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.).

9. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, приказ РАО "ЕЭС России" от 21.06.2007. 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам". 

11. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 N 753н).

12. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 N 833н.

13. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 N 903н.

14. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 N 884н.

15. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом Минтруда от 02.12.2020 N 849н.

16. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н.

17. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.

18. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года N 811.

19. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н.

      Таблица правильных ответов к контрольным вопросам (тестам) 

Номер вопроса 	Правильный ответ 	Номер вопроса 	Правильный ответ 	
1 	2 	26 	2 	
2 	2 	27 	3 	
3 	1 	28 	3 	
4 	3 	29 	3 	
5 	3 	30 	1 	
6 	1 	31 	3 	
7 	1 	32 	3 	
8 	1 	33 	1 	
9 	2 	34 	2 	
10 	2 	35 	1 	
11 	1 	36 	3 	
12 	2 	37 	2 	
13 	1 	38 	1 	
14 	3 	39 	3 	
15 	2 	40 	3 	
16 	1 	41 	1 	
17 	2 	42 	1 	
18 	1 	43 	2 	
19 	2 	44 	3 	
20 	3 	45 	2 	
21 	3 	46 	1 	
22 	1 	47 	3 	
23 	3 	48 	3 	
24 	1 	49 	1 	
25 	1 	50 	1 	

      Контрольные вопросы (тесты) 
Навигатор тем

Раздел 1. Работы повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

Раздел 2. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности 

Раздел 3. Организация работ по наряду - допуску, распоряжению 

Раздел 4. Средства индивидуальной защиты при выполнении работ повышенной опасности 

Раздел 5. Организация оказания первой помощи

 Раздел 1. Работы повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда 
1. Какой вид работ необходимо проводить по наряду-допуску? 
1. Все виды работ в электроустановках.

2. В действующих электроустановках работы с применением подъемных сооружений и механизмов. 
(п.45.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

3. Работы с использованием электрифицированного инструмента.

2. Какой вид работ необходимо проводить по наряду-допуску? 
1. Все виды работ в электроустановках.

2. Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны выполняться по наряду-допуску. 
(п.37.35 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

3. Работы с использованием электрифицированного инструмента.

3. Какие виды работ на высоте проводятся с оформлением наряда-допуска на производство работ? 
1. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м. 
(пункт 7 приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н.)

2. При проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м.

3. Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.

4. Какие виды работ относятся к работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск?

1. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов и других подземных коммуникаций и объектов.

2. Работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а также укреплением и восстановлением аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

3. Все вышеуказанные. 
(пункт 32 приказа Минтруда от 27.11.2020 N 833н.)

5. Какие виды работ относятся к работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск?

1. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования.

2. Электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях.

3. Все вышеуказанные. 
(пункт 32 приказа Минтруда от 27.11.2020 N 833н.)

6. Какие виды работ входят в примерный перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников?

1. Земляные работы; ремонтные, монтажные и демонтажные работы; работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования; работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током; работы на высоте; работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением. 
(Приложение N 2 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н)

2. Земляные работы; ремонтные, монтажные и демонтажные работы; работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования; работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током; работы в офисном помещении; работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением.

3. Земляные работы; ремонтные, монтажные и демонтажные работы; работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования; работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током; работы связанные с использованием персональных электронно-вычислительных машин; работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением.

7. Какие виды работ входят в примерный перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников?

1. Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений; работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок; окрасочные работы; работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках; перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности. 
(Приложение N 2 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н)

2. Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений; работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок; окрасочные работы; работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках; подъем и перемещение тяжестей вручную.

3. Окрасочные работы; ремонтные, монтажные и демонтажные работы; работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования; работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током; работы, связанные с использованием персональных электронно-вычислительных машин.

 Раздел 2. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности 
8. К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся? 
1. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения. 
(п.1.1.6. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.)

2. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, диэлектрические перчатки.

3. Изолирующие штанги всех видов, диэлектрические перчатки, указатели напряжения.

9. На какие категории подразделяется электротехнический и электротехнологический персонал? 
1. Административно-технический персонал, оперативный персонал.

2. Административно-технический персонал, оперативный персонал, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал, вспомогательный персонал. 
(п.38 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии)

3. Электротехнический, электротехнологический, неэлектротехнический персонал.

10. С какого возраста допускается присваивать работникам III группу по электробезопасности?

1. По достижении 16-летнего возраста.

2. По достижении 18-летнего возраста. 
(п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

3. Не моложе 21 года.

11. В какой срок проводится очередная проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?

1. Не реже одного раза в 12 месяцев. 
(пункт 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии).

2. Не реже одного раза в 3 года.

3. Проводится только первичная проверка знаний, очередная проверка знаний не требуется.

12. В какой срок проводится очередная проверка знаний по электробезопасности для административно-технического персонала, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок?

1. Не реже одного раза в 12 месяцев. 

2. Не реже одного раза в 3 года. 
(пункт 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии).

3. Проводится только первичная проверка знаний, очередная проверка знаний не требуется.

13. В качестве какого средства (основного или дополнительного) применяются диэлектрические перчатки, предназначенные для защиты рук от поражения электрическим током в электроустановках до 1000 В? 
1. Основного изолирующего электрозащитного средства. 
(п. 1.1.6. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.)

2. Дополнительного изолирующего электрозащитного средства.

3. Не регламентируется.

14. Что относится к специальным работам в электроустановках?

1. Работы на высоте.

2. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления.

3. Все вышеуказанное. 
(пункт 37.41 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

15. Каким образом должна создаваться естественная вентиляция в ОЗП? 

1. Должна создаваться открытием не менее одного люка. 

2. Должна создаваться открытием не менее двух люков. 
(пункт 86 приказа Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н.)

3. Должна создаваться открытием не менее трех люков.

16. С каким напряжением допускается использование дополнительного переносного осветительного оборудования ОЗП с возможным содержанием остаточных возгораемых частиц? 
1. Не более 12 В. 
(пункт 86 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах)

2. Не более 24 В.

3. Не более 50 В.

17. Необходимо ли вносить результаты оценки параметров рабочей среды ОЗП в наряд-допуск на проведение работ?

1. Нет

2. Да. 
(пункт 119 приказа Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н.)

3. При наличии взрывоопасных газов. 

18. Для чего предназначены системы обеспечения безопасности работ на высоте? 

1. Для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования); для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения; для спасения и эвакуации.

(пункт 118 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н.)

2. Для обеспечения безопасности работ на высоте.

3. Для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения.

19. На какой высоте при работе с приставной лестницы надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения)?

1. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м.

2. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м. 
(пункт 172 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н.)

3. При работе с приставной лестницы на любой высоте.

20. В какой срок работодатель обязан организовать проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте? 
1. Не реже одного раза в год.

2. Не реже одного раза в 5 лет.

3. В соответствии с указаниями в эксплуатационной документации (инструкции) систем обеспечения безопасности работ на высоте. 
(пункт 123 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н.)

21. Из чего состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте?

1. Привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положении сидя, спасательной).

2. Средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах.

3. Анкерного устройства; привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положении сидя, спасательной); соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах). 
(пункт 125 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н)

22. Какие существуют опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств при выполнении работ на высоте? 
1. Фактор падения, фактор отсутствия запаса высоты, фактор маятника при падении. 
(пункт 63 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н)

2. Неисправное анкерное устройство.

3. Анкерное устройство находится в недоступном месте. 

23. Что входит в примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)? 
1. Назначение работодателем, под контролем которого находится территория или объект (далее - контролирующий работодатель), и работодателем, осуществляющим производство работ (оказание услуг) (далее - зависимый работодатель) на территории или объекте (далее - территории), находящейся под контролем другого работодателя, до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

2. Составление работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей.

3. Все вышеуказанное. 
(раздел 1 приказа Минтруда России от 22.09.2021 N 656н)

24. Что относится к техническим мероприятиям по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)? 
1. Установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. 
(раздел 2 приказа Минтруда России от 22.09.2021 N 656н)

2. Организация контролирующим работодателем непрерывной связи и координации зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ.

3. Проведение работодателем, контролирующим территорию, инструктирования по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории.

25. Что должны знать работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя)?

1. Знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения; обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. 
(пункт 19 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н.)

2. Требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний; правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

3. Специфику выполняемой работы.

26. С чем должны быть ознакомлены работники 2 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте?

1. Методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; основами техники эвакуации и спасения; обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

2. Требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний; правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности. 
(пункт 19 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н)

3. Специфику выполняемой работы.

27. Работники с какой группой по безопасности работ на высоте могут проводить обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты? 
1. С 1 группой.

2. С 2 группой.

3. С 3 группой. 
(пункт 15 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 N 782н)

 Раздел 3. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению 
28. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются?

1. Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований Правил N 903н;

2. Допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

3. Все вышеуказанное. 
(п.5.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

29. Какие работники являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?

1. Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск с учетом требований Правил N 903н; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий.

2. Члены бригады.

3. Все вышеуказанные. 
(п.5.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

30. За что отвечает ответственный руководитель работ при выполнении работ в электроустановках?

1. За выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. 
(пункт 5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

2. За выдачу команд по отключению и заземлению линий электропередачи и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении.

3. За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности; за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ; за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде-допуске, выполняемой работе; за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему).

31. За что отвечает работник, выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение при выполнении работ в электроустановках?

1. За выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

2. За выдачу команд по отключению и заземлению линий электропередачи и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении.

3. За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности; за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ; за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде-допуске, выполняемой работе; за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему). 
(пункт 5.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

32. За что отвечает ответственный производитель работ при выполнении работ в электроустановках?

1. За выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

2. За выдачу команд по отключению и заземлению линий электропередачи и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении.

3. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов, заземлений, запирающих устройств; за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады; за осуществление постоянного контроля за членами бригады. 
(пункт 5.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)

33. Какие работы в ограниченных и замкнутых пространствах допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП инструкциям по охране труда?

1. Работы, проводящиеся в ОЗП на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП инструкциям по охране труда. 
(пункт 46 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н.)

2. Любые виды работ, утвержденные работодателем в перечне работ в ОЗП, которые допускается производить без оформления наряда-допуска.

3. Все виды работ в ОЗП необходимо проводить по наряду-допуску. 

34. Какие должностные лица назначаются для организации безопасного производства работ в ОЗП, выполняемых с оформлением наряда-допуска?

1. Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов; ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

2. Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов; ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов; ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих). 
(пункт 55 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н.)

3. Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов; ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов; ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих); допускающий.

35. Допускается ли совмещение ответственным руководителем работ функций ответственного исполнителя при выполнении работ в ОЗП?

1. Допускается. 
(пункт 55 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н)

2. Не допускается.

3. Определяет работодатель в своем локальном нормативном акте.

36. За что несут ответственность должностные лица, выдающие наряд-допуск, при работе в ОЗП?

1. Своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска; указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ в ОЗП. 

2. Выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность; принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ; полноту и качество целевого инструктажа членов бригады; организацию безопасного ведения работ в ОЗП.

3. Своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска; указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ в ОЗП; состав бригады и назначение работников; хранение и учет нарядов-допусков. 
(пункт 59 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н)

37. За что несет ответственность ответственный руководитель работ при работе в ОЗП?

1. Своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска; указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ в ОЗП. 

2. Выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность; принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ; полноту и качество целевого инструктажа членов бригады; организацию безопасного ведения работ в ОЗП. 
(пункт 62 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н)

3. Своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска; указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ в ОЗП; состав бригады и назначение работников; хранение и учет нарядов-допусков. 

38. На какой срок может быть выдан наряд-допуск при работе в ОЗП? 
1. Наряд-допуск может быть выдан на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы, если характер блокировок обеспечивает постоянство параметров среды в рабочей зоне, что подтверждается периодическим контролем среды в течение данного срока. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления при тех же условиях. 
(пункт 67 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н)

2. Наряд-допуск может быть выдан на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы, если характер блокировок обеспечивает постоянство параметров среды в рабочей зоне, что подтверждается периодическим контролем среды в течение данного срока. 

3. Наряд-допуск может быть выдан на срок не более 10 календарных дней со дня начала работы, если характер блокировок обеспечивает постоянство параметров среды в рабочей зоне, что подтверждается периодическим контролем среды в течение данного срока. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 10 календарных дней со дня его продления при тех же условиях.

39. Кто может продлевать наряд-допуск при работе в ОЗП? 
1. Наряд-допуск не продлевается.

2. Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его,

3. Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска. 
(пункт 70 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н)

40. Кто может изменять состав бригады при выполнении работы в ОЗП?

1. Состав бригады изменять нельзя.

2. Состав бригады может изменять работник, выдавший наряд-допуск.

3. Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ в ОЗП. 
(пункт 74 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 902н)

41. В каком случае установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи проводится по наряду-допуску? 
1. Установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи. 
(пункт 30 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда от 28.10.2020 N 753н )

2. Установка и работа кранов стрелового типа на расстоянии менее 20 м от крайнего провода линии электропередачи.

3. Установка и работа кранов стрелового типа на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи.

 Раздел 4. Средства индивидуальной защиты при выполнении работ повышенной опасности 
42. Каким образом определяются работодателем потребности в СИЗ? 
1. Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от профессий (должностей) работников организации с учетом перечня и уровня воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, установленных на рабочих местах по результатам СОУТ и ОПР, количества работников на этих рабочих местах, с учетом организации мероприятий по уходу и иных факторов, определяемых работодателем, влияющих на уровень потребности в СИЗ.

(пункт 13  приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".)

2. Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от профессий (должностей) работников организации с учетом условий труда.

3. Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от вида выполняемых работ.

43. Каким образом устанавливаются работодателем нормы выдачи СИЗ для работников? 
1. Нормы выдачи СИЗ устанавливаются работодателем в зависимости от вида выполняемых работ, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии).

2. Нормы выдачи СИЗ разрабатываются работодателем на основе Единых типовых норм, с учетом результатов СОУТ и ОПР, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии), требований правил по охране труда, паспортов безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иных документов, содержащих информацию о необходимости применения СИЗ. 
(пункт 14 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами")

3. Нормы выдачи СИЗ устанавливаются работодателем в зависимости от условий труда работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии).

44. Каким образом осуществляется выбор СИЗ работодателем? 
1. Выбор СИЗ осуществляется работодателем в зависимости от условий труда работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии).

2. Выбор СИЗ осуществляется работодателем в зависимости от вида выполняемых работ, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии).

3. Выбор СИЗ осуществляется работодателем посредством сопоставления информации, представленной в Нормах с данными о защитных свойствах и эксплуатационных характеристиках конкретных СИЗ, в соответствии с действующими документами о подтверждении соответствия, размещенными в Федеральной государственной информационной системе Федеральной службы по аккредитации, и (или) иными документам, действующим для данного вида продукции. 
(пункт 21 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами")

45. Какой тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче при идентификации опасностей: вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты?

1. Одежда специальная для защиты от механических воздействий (порезов).

2. Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов), средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий, средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий, средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий       
(пункт 1.5 приложения N 2 к приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств")

3. Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий, обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)

46. Какой тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче при идентификации опасностей: перепад высот, отсутствие ограждения на высоте?

1. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
(пункт 1.2 приложения N 2 к приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств")

2. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, обувь специальная для защиты от скольжения, средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий

3. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)

 Раздел 5. Организация оказания первой помощи 
47. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.

1. Отсутствие сознания; остановка дыхания и кровообращения; наружные кровотечения; инородные тела верхних дыхательных путей; травмы различных областей тела; ожоги.

2. Эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; отравления.

3. Все вышеуказанное. 
(Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н)

48. Что входит в перечень мероприятий по оказанию первой помощи?

1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

2. Определение наличия сознания у пострадавшего.

3. Все вышеуказанное. 
(Приложение 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н)

49. С какой периодичностью проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим? 
1. Не реже одного раза в 3 года. 
(пункт 36 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").

2. Одного раза в 2 года.

3. Одного раза в года.

50. Какими медицинскими изделиями комплектуется аптечка для оказания первой помощи работникам? 

1. Рулон марлевый тканый, нестерильный. 
(пункт 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам")

2. Валидол.

3. Все вышеуказанное.